Installation avec la session de l'Emmir (utilisation de fichiers batch)

noter le port com utilisé

Redémarrage

Dans Automgen : configuration/ post-processeur /pl7/options de connection/paramètres de communication/paramétrer et tester le driver unitelway/unitelway driver/configuration/modifier le port com.