**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tachymètre C.A 1727, 6 → 100 000 tr/min |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**Tachymètre C.A. 1727 |
| Afficher l'image d'origine | **Marque :**Chauvin Arnoux |
|  | **Type :**Tachymètre optique |
| Afficher l'image d'origine | **Localisation :**Bâtiment A |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**Technicienne de Labo (A015)Ou prof de SI |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

* **Plage de mesures :** 6– 100000 tr/min
* **Distance de détection**: 1 à 50 cm
* **Connectique à l'ordinateur** (USB)
* **Période de mesure sur l'ordinateur :** une mesure toutes les 10s, jusqu'à 99999s ($≈$27h)

|  |  |
| --- | --- |
| **Afficher l'image d'origine** | **Précaution d'emploi :** |

**Penser à l'éteindre !**