**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**Trusquin Digimatic HD-A (ou HD-30AX) |
| Afficher l'image d'origine | **Marque :**Mitutoyo |
|  | **Type :**Colonne à mesurer |
| Afficher l'image d'origine | **Localisation :**Labo de SI (A010) |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**Technicienne de Labo (A015)Ou profs de SI |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

* Gamme : 0-300 mm
* Précision : 0,005 mm (possibilité de réduire à 0,01mm)

|  |  |
| --- | --- |
| **Afficher l'image d'origine** | **Précaution d'emploi :** |

**Penser à éteindre la machine à la fin !**

**Ne pas prendre le trusquin par la colonne !!!!**