**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**  Luxmètre DVM8050 | | Afficher l'image d'origine | **Marque :**  Velleman | |  | **Type :**  Luxmètre (capteur d’intensité lumineuse) | | Afficher l'image d'origine | **Localisation :**  Bâtiment A |  |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**  Technicienne de Labo (A015) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

Plage de mesure : de 0 de 90000 lux

|  |  |
| --- | --- |
| **Afficher l'image d'origine** | **Précaution d'emploi :** |

**Pensez à éteindre l’appareil après utilisation !**

**Enlever les piles après utilisation.**