**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**Luxmètre DVM8050 |
| Afficher l'image d'origine | **Marque :**Velleman |
|  | **Type :**Luxmètre (capteur d’intensité lumineuse) |
| Afficher l'image d'origine | **Localisation :**Bâtiment A |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**Technicienne de Labo (A015) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

Plage de mesure : de 0 de 90000 lux

|  |  |
| --- | --- |
| **Afficher l'image d'origine** | **Précaution d'emploi :** |

**Pensez à éteindre l’appareil après utilisation !**

**Enlever les piles après utilisation.**