**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**  Pied à coulisse Absolute Digimatic 500-181-1 | | Afficher l'image d'origine | **Marque :**  Mitutoyo | |  | **Type :**  Pied à coulisse | | Afficher l'image d'origine | **Localisation :**  Laboratoire de SI-CPGE (Salle A010) |  |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**  **:** Tous les professeurs de SI de CPGE | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

* Gamme de mesures : 0 - 153,5 mm

 **Précaution d'emploi :**

**Penser à éteindre dès qu'il n'est plus utilisé**