**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**Anémomètre Windmaster 2 |
| Afficher l'image d'origine | **Marque :**Kaindl |
|  | **Type :**Anémomètre (capteur de vent) |
| Afficher l'image d'origine | **Localisation :**Bâtiment A |

|  |  |
| --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**Technicienne de Labo (A015) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

Plage de mesure : de 2,5 km/h (1.3 Nds) à 150 km/h (81 Nds)

|  |  |
| --- | --- |
| **Afficher l'image d'origine** | **Précaution d'emploi :** |

**Pensez à éteindre l’appareil après utilisation !**