**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**  Anémomètre Windmaster 2 | | Afficher l'image d'origine | **Marque :**  Kaindl | |  | **Type :**  Anémomètre (capteur de vent) | | Afficher l'image d'origine | **Localisation :**  Bâtiment A |  |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**  Technicienne de Labo (A015) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

Plage de mesure : de 2,5 km/h (1.3 Nds) à 150 km/h (81 Nds)

|  |  |
| --- | --- |
| **Afficher l'image d'origine** | **Précaution d'emploi :** |

**Pensez à éteindre l’appareil après utilisation !**